 كان ضغط التلامس عال بين السطحين (في محركات الاحتراق الداخلي يمكن لقوة التلامس أن تصل  فسوف يحدث شيأن: أولما أن كلا من الكتلتين ستسبب المعدن الخاص بها ومعدن الكتلة الأخرى وسوف تتدحرج تلك الجزيئات المعدنية الصغيرة المزالة تحت  وسيستمر إزالة تلك الجزيئات المعدنية وينتج التأكل، وأيضا يمكن أن يبدا حريق من خلال احتكاك عصيتين مع بعضهما البعض: و المحرك تمكون سرعة  فبدون التزييت فسوف يولد الاحتمكاك حرارة مبيرة تحفى لانصهار وأكثر شيء يمكن عمله هو تقليله لأقل ما يمكن.
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