 تسجيل مخطط الحفرية : بعد تخطيط الحفرية إلى خنادق حفر مربعة تفصلها ممرات منتظمة في عرضها بشكل شبكي ومحددة أركانها بأوتاد وجوانبها بالضوبار واتجاهها نحو الشمال المغناطيسي أو الجغرافي أو نحو أي اتجاه من الاتجاهات الأصلية الأربعة ،  يجب ترقيم المربعات ( خنادق الحفر حتى يمكننا نسبة أي لقى أثرية أو مكتشفات المربع معين على الطبيعة وحتى يمكن عند رسم مخطط الحفرية تحديد المربعات المختلفة ونسبة المكتشفات - كل حسب مربعها الذي وجدت فيه . ويكون ترقيم المربعات (٥) بالنسبة لموقع النقطة الثابتة الرئيسية والمتوقع أن تكون خارج نقطة الحفر - فلو كانب النقطة الثانية في الشمال الشرقي بالنسبة للمنطقة المخططة يعطي كل مربع من الصف الأول الأفقي القريب من النقطة الثابتة حرف
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