 وعلى سبيل المثال فإن أدنى مدي للإشتعال الغاز الاستيلين هو 1. 5% وأعلى مدي للاشتعال له 82% لذلك ونسبة بهذا الفرن الكبير بين الرقمين يعتبر غاز الاستيلين خطر جدا وأخطر كثيرا من البنزين (Gasoline) الذي ينحصر مدي الاشتعالية له بين 1.
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