 حققت عدد من الدول تقدم مذھل في مجال استخدام طاقة الریاح لتولید الكھرباء. التوربینات الطاقة الحركیة Kinetic energyفي الریاح إلى كھرباء ومعظم التوربینات الریحیة المستخدمة في تولید الكھرباء ھي من التوربینات الأفقیة المحاور الثلاثیة الریش )الشكل (5. 8وفي بدء التشغیل یعتمد المولد ألحثي على سحب تیار كھربائي من الشبكة الوطنیة وھو ما یعني ان التوربین یعمل في البدایة كمحرك حتى تصل سرعة دوران الریش الى سرعة معینة تختلف باختلاف تصمیم التوربین ) 27دورة / دقیقة على سبیل المثال.  تتكون محطة تولید الطاقة الكھربائیة بصورة رئیسیة من الأجزاء المبینة في الشكل ) (16. 2الجزء الدوار )الریش ومحور العجلة الدوارة. 5المولد الكھربائي ). 6المتحسسات وموجھات التوربین ). Power regulation and controlling units).  منظمات القدرة ووحدات السیطرة7
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