 اختبار كسر الحز يُستخدم اختبار كسر الحز لتحديد الحالة الداخلية للحام،  يمكنك قطع شق بطول 3 مم أو شق على شكل حرف V على طول الخط المركزي لدرزة اللحام على كل جانب من جوانب العينة،  يتم بعد ذلك تركيب العينة على كتلتين فولاذيتين وضربها بمطرقة حتى تنكسر مادة اللحام بين شقوق الحز.  يمكن أيضا تركيب عينات اللحام وتفكيكها في ماكينة للحصول على نفس النتيجة. حالة سطح اللحام المكسور بصريًا واختباره باستخدام سائل اختراق أو جزيئات مغناطيسية لتأكيد حالة اللحام.
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