 القرص الصلب المغناطيسي  يأتي محرك القرص الصلب (HDD) في مقاسين : المقاس (3. 5 ) بوصة – وهو السائد استخدامه في الحاسبات المكتبية  والمقاس (2. 5) بوصة – وهو السائد استخدامه في الحاسبات المحمولة ويعطي صوره للأقراص الصلبة تبين مقارنة بين المقاسين المختلفين وتستخدم تقينة التسجيل المغناطيسي لحفظ البيانات على اسطوانات متحركة وتدور الاسطوانات بسرعه( 3. 600) لفه/ دقيقة في الاقراص الصلبة القديمة نسبياً أما الاقراص الصلبة الحديثة فتدور الاسطوانة فيها إما بسرعه (5. 400) لفة / دقيقة  او بسرعه (7.
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