 نقوم بتجهيز أدوات التجربة كما هو موضح وبإستخدام الفتحة التي تم صنعها على بعد cm40 من طرف المسطرة مع التأكد من أن المسطرة تتأرجح بحرية.
Summarized by © lakhasly.com
