 عنوان IP الثابت أو الديناميكي يمكن لعنوان IP أن يكون ثابتا (Static) أو ديناميكيا (Dynamic).  يتم تكوين العنوان الثابت يدويا من خلال إعدادات شبكة الحاسب وهو نادر الاستخدام نظرًا لإمكانية تسببه بمشاكل في الشبكة عند استخدامه دون فهم جيد لبروتوكول TCP/IP أما نظام العنونة الديناميكي فيعتبر أكثر شيوعًا،
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