Collecte et pretraitement des echantillonsEn avril 2017, un total de 19 sites de sediments fluviaux ont ete selectionnes dans le bassin versant agricole typique.Apres la collecte, tous les echantillons ont ete scelles dans des sacs en polyethylene et transportes immediatement au laboratoire.A chaque site de reference, 3 sous-echantillons ont ete preleves a une profondeur minimale de 40 cm pour eviter la contamination de surface par les depots atmospheriques, puis ils ont ete entierement melanges pour obtenir un echantillon composite.
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