pour l'une des raisons suivantes :- arret volontaire,surcharge sur l'utilisation depassant les capacites de limitation de l'onduleur, anomalie interne.Ce basculement intervient en cas d'arret de l'onduleur.
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