Comme gaz indésirables dans cette fraction, on va aussi trouver de l'azote (N 2 ), du dioxyde de carbone(CO 2 ), du sulfure d'hydrogène (H 2 S), de l'eau vapeur (H 2 O) et de l'hélium (He). Le sulfure d'hydrogène estde loin le plus embêtant quoiqu'on ne l'élimine pas entièrement du G.P.L car son odeur particulièrementnauséabonde permet la détection des fuites.Le méthane ou gaz naturel est parfois abusivement considéré comme un G.P.L mais il a ses propresgisements, qui se situent bien souvent près de ceux de pétrole.Ceci peut faire comprendre qu'il est aussi accompagné en partie de la plupart des molécules gazeusescitées ci-dessus.Les gaz liquéfiés du pétrole pour les automobiles doivent avoir une teneur de 20 à50% en volume de propane et propène et une pression de vapeur à 50 °C d’une dizaine de bars.
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