 في الفصل الثالث نقوم بشرح مفصل للمشروع التطبيقي بحيث سنرى النموذج العام للمشروع بمكوناته الأساسية و ذلك من أجل الحصول على دارة إلكترونية كاملة و دقيقة ، تسمح لنا بالتحكم في منظومة (التحكم في مستوى الماء في الخزان بإستعمال حساس الموجات فوق الصوتية HC-SR04 Ultrasonic sensor مخطط الشكل الصندوقي لنظام التحكم في خزان الماء بحساس الموجات فوق الصوتية: 4-الدارة الأساسية للنظام: تتكون الدارة الأساسية للنظام من المكونات التالية: ● مضخة الماء(La pompe à eau ): هي جهاز ميكانيكي يستخدم لنقل السوائل و في العادة يستخدم لنقل المياه من مكان لأخر عن طريق زيادة ضغط السائل و تزويده بالطاقة لينتقل من مكان لأخر سواء كانت الوجهة من الأسفل إلى الأعلى أو من مكان لأخر و الطاقة المستخدمة ضروري أن تكون كافية للتغلب على قوى الجاذبية ، بالطبع: 1-مضخات الطرد المركزي(Pompes centrifuges): تستخدم لنقل المياه عبر توليد قوة الطرد المركزي،  حيث يتم سحب السائل نحو مركز المضخة ويطرح خارجها بفعل القوة المركزية. 2-مضخات الطرد المحوري(Pompes axiales): تتميز بتصميم يسمح بضخ كميات كبيرة من المياه بضغط منخفض و تستخدم في تطبيقات مثل ري المزارع. 3-مضخات الغطاس(Pompes submersibles): تكون موضوعة داخل السائل الذي يجب نقله و تستخدم على نطاق واسع في الآبار العميقة وتطبيقات الصرف الصحي. أما المضخة المستخدمة في المشروع فهي تنتمي للنوع الثالث و هي مضخة ماء صغيرة و و تعمل على جهد من 3 إلى 6 فولت. ● الاردوينو(Arduino): هو لوح تطوير إلكتروني يتكون من دارة إلكترونية مفتوحة المصدر مع متحكم دقيق يُبرمج عن طريق الحاسوب وهو مصمم لتسهيل استخدام الإلكترونيات التفاعلية في المشاريع متعددة التخصصات و يُستخدم الاردوينو بصورة أساسية في تصميم المشاريع الإلكترونية التفاعلية أو المشاريع التي تستهدف بناء حساسات بيئية مختلفة كم يّمكن توصيل الآردوينو ببرامج مختلفة على الحاسوب و يعتمد في برمجته على لغة البرمجة مفتوحة المصدر بروسيسنج وتتميز الأكواد البرمجية الخاصة بلغة الاردوينو أنها تشبهه لغة ++C ، -أنواع الاردوينو: يوجد العديد من أنواع الاردوينو نذكر منها: 1-أردوينو اونو(Arduino Uno): 2-أردوينو نانو(Arduino Nano): عبارة عن اردوينو صغير و بحجم خفيف و مناسب للأعمال ذات المساحة المحدودة. 3-أردوينو ميجا(Arduino Mega): يحتوي على عدة مداخل و مخارج و مناسب جدا للمشاريع المعقدة و الكبيرة. 4-أردوينو ليناردو(Arduino Leonardo): -مميزات الأردوينو: 1-سهولة الاستخدام: يتيح الأردوينو للمبتدئين برمجة وتشغيل الأجهزة الإلكترونية بشكل سهل وبسيط دون الحاجة إلى خلفية برمجية عميقة و أيضا صار أسهل الان بسبب توفر الذكاء الاصطناعي. 2-بيئة برمجية مفتوحة المصدر: يمكن للمستخدمين الوصول إلى كود البرمجة وتعديله وفقًا لاحتياجاتهم،  مما يسهم في المشاركة الواسعة وتحسين النظام. 3-توسعة مكتبات البرمجة: يوفر الأردوينو مكتبات برمجية متنوعة تسهل عمليات البرمجة وتوفر واجهات برمجية جاهزة للاستخدام مع مختلف الأجهزة. 4-توافق مع مكونات متنوعة: يمكن توصيل الأردوينو بمجموعة واسعة من الحساسات والمحركات والشاشات وغيرها من المكونات الإلكترونية. 5-تكامل الهاردوير والسوفتوير: يتيح تصميم الأردوينو تكامل فعال بين الجزء الهاردوير (الدوائر الإلكترونية) والجزء السوفتوير (البرمجة) مما يسهل على المستخدمين فهم كيفية عمل الأنظمة. -مكونات الاردوينو: 1-اللوحة(Bord): لوحة الدائرة الرئيسية التي تحتوي على المكونات الإلكترونية والموصلات ووحدة التحكم الدقيقة. 2-وحدة التحكم الدقيق(Microcontroller): هي عبارة عن رقاقة صغيرة تحتوي على معالج ومكونات أخرى متكاملة و تستخدم لتحكم وتنظيم الإشارات الإلكترونية في المشاريع. 3-منفذUSB: يستخدم لتوصيل الاردوينو بالكمبيوتر للبرمجة والتفاعل. 4-مقبس الطاقة(Power Jack): منفذ لتوصيل مصدر طاقة خارجي بالاردوينو. 5-منظم الجهد(Voltage Regulator): شريحة تساعد على تحديد وتنظيم الجهد الكهربائي المستخدم لتشغيل اللوحة. 6-الرؤوس(Headers): موصلات لتوصيل الأسلاك والمكونات الإلكترونية الأخرى.
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