 يعمل الجهاز أوتوماتيكياً " ويتوقف عند مليء الخزان الخاص به ،  فيمكن تركيبه تحت الحوض في المنازل أو المكاتب أو المعامل. الجهاز يحتوى على غشاء تحلية ذو جودة عالية جداً . يسهل استبدال مستهلكات الجهاز ، العمر الإفتراضى للجهاز أكثر من 20 سنه (تحت ظروف الاستخدام العادية) الجهاز يعطي مياه ذات جوده عاليه وتنقيه فائقه وكذلك كثير من الملوثات البيولوجية ليتمكن من إنتاج مياه صالحة للشرب والاستخدامات الطبية . الفلتر يأتى بكل وصلات التركيب الخاصة به من محابس دخول و وصلات و بخراطيم 1/4 بوصة و مفتاح للهاوزنجات و حنفيه مميزة جدا خاصة بالفلتر. فالوحده بالكامل يتم تركيبها أسفل الحوض الخاص بالمطبخ فى مساحه صغيرة جدا و يضيف الى مطبخك حنفية راقية خاصة بالوحدة كلاسيك , المرحلة الاولى : فلتر من البولى بروبلين (نفاذية 5 ميكرون ) وهو لترشيح كل الرواسب التى تزيد حجمها عن 5 ميكرون مثل الرمال والصدا والحشرات والاتربة والالياف وحميع المواد الغير ذاتية فى الماء. المرحلة الثالثة : فلتر من الكربون المصمت وهو للترشيح الدقيق والتاكيد من إزالة جميع اثار الكلور والكلورين وكذلك امتصاص المواد العضوية والبيولوجية. 00001 ميكرون وبالتالى فهو لايسمح بمرور اي فيروسات او اى بكتريا بالاضافة الى مهمته الاساسية والتي تعد الاهم فهو المسئول عن ازالة الاملاح المعدنية الثقيلة التي تضر الجسد وترهق الكلية والسماح بمرور المياه ذات نسبة الاملاح التى يحتاجها الجسم والتي  جزء من مليون . البولي بروبلين المرحلة السابعة : مرحلة الأشعة تحت الحمراء الإنفراريد حيث تقوم الأشعة تحت الحمراء بعمل رنين لجزيئات الماء مما يعمل علي تنشيط هذه الجزيئات في خلايا الجسم والدم وتحسين الدورة الدموية والظروف الصحية بشكل عام كنتيجة طبيعية لكون الماء يمثل أكثر من 70% من جسم الأنسان بل تعمل مباشرة علي .
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