  بإذابة 38 جرام في لتر من الماء المقطر ،  ثم يُعقم في جهاز التعقيم (Autoclave) على درجة حرارة 121 لمدة ربع ساعة وترك إلى حين الاستخدام.  وحرك المزيج على جهاز المحرك المغناطيسي الحراري ليختلط مع المذيب جيداً لمدة 24 ساعة. رشحت الخلاصة باستخدام أوراق ترشيح (1.
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