  النحاس والنحاس الأصفر والنيكل من بين المعادن الأكثر شيوعًا التي تغطي الفضة.  عنصر النحاس بشكل خاص لأن العديد من الأطباق والمجوهرات والإكسسوارات الزخرفية مصنوعة من النحاس. النقطة المهمة هي أنه يمكن استخدام طلاء الفضة في الصناعة الإلكترونية وللمكونات الإلكترونية لزيادة التوصيل الكهربائي ومقاومة التآكل للمكونات.  هناك طرق مختلفة لطلاء الفضة.  إحدى الطرق الشائعة لطلاء الفضة هي الطلاء الكهربائي أو الكهربائي للفضة.  في طلاء الفضة بهذه الطريقة ،  القطب الموجب أو القطب السالب (القطب الذي يفقد الإلكترونات في محلول الإلكتروليت) والكاثود أو القطب الموجب (الجزء الذي هو ليتم تغطيتها) تصبح كهربائية) كلاهما مغمور في حمام إلكتروليتي ،  وهو محلول يحتوي على ملح معدن الفضة ،  الذي يحتوي على المزيد من سيانيد البوتاسيوم وكربونات البوتاسيوم كأملاحه.  تحل أنودات الفضة النقية المذابة محل المعدن المستقر أو المترسب على القطب السالب.  بمساعدة التيار الكهربائي ،
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