  على عكس القبو الأسطواني شبه الدائري للمباني الرومانية والرومانيسكية،  وجَهت هذه الأضلاع الدفع إلى الخارج إلى زوايا القبو،  وإلى أسفل عبر الأعمدة الرفيعة والأعمدة المجمعة،  إلى الأعمدة والأعمدة أدناه.  تم مواجهة الدفع الخارجي على الجدران بوزن الدعامات والدعامات الطائرة في وقت لاحق.  لم تعد هناك حاجة للجدران السميكة الضخمة للمباني الرومانية؛  نظرًا لأن الأقبية كانت مدعومة بالأعمدة والدعامات،
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