تتكون بنية 802.11 من مكونات مادية رئيسية، أهمها: محطات المستخدم (STAs) كأجهزة طرفية لاسلكية مثل اللاب توب، أجهزة PDA، والهواتف المحمولة،  و نقاط الوصول (APs) التي تربط STAs بالشبكات الموزعة، مثالية للبنى التحتية المؤسسية.  ويمكن للـ STAs الاتصال لاسلكياً ببعضها البعض دون الحاجة إلى المرور عبر شبكة موزعة.
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