  يجب إجراء تقييم المخاطر لجميع جوانب العمل.  يتضمن تقييم المخاطر الخطوات التالية:  ثالثا. حدد المهمة وقم بتقسيمها إلى خطوات.  حدد المخاطر المرتبطة بكل خطوة تحديد الإجراء المحدد للتحكم في المخاطر المستخدم لكل خطوة وفقًا لطريقة التحكم بترتيب الأسبقية. يشمل. ثانيا. أعمال الحفر أقل من 1.  تاسعا. تشييد الهياكل الدخول إلى الأماكن الضيقة العمل الذي يتضمن سوائل شديدة الاشتعال. إجراءات تقييم المخاطر  وظروف حركة المرور،  والتعرضات العامة أعمال المياه والصرف الصحي والبحرية.  تخطيط ضوابط حركة المرور لتسليم المعدات أو المواد وعمليات المعدات.
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