 فالروبوتات قادرة أي ًضا على التحرك على طول مسارات أكثر تعقي ًدا من معظم آالت CNC.  وهذا كا ف للعديد من مهام التصنيع، جميع الروبوتات الصناعية تقريبًا على 6 DoF مما يعني أنه يمكن إلى حد كبير تنفيذ أي تصميم نريده، روبوت القطع يتفوق على ماكيناتCNC في سهولة التحرك. تؤثر صالبة األداة اآللية على دقتها بشدة،  فتتحرك األداة ذات الصالبة المنخفضة عندما تواجه مادة صلبة،  وعادة ما يكون للروبوتات صالبة أقل بكثير من األدوات اآللية التقليدية.  بينما غالبًا ما تحتوي آالت CNC على أكثر من 50 نيوتن لكل الروبوت ا يمكن آلالت الروبوت أن تتعامل بسهولة مع المواد اللينة مثل الرغوة والخشب والبالستيك وما إلى ذلك. قد تتسبب المواد األكثر صالبة مثل الفوالذ أو التيتانيوم في حدوث رد فعل عنيف في محركات الروبوت،  ومن ثم فان ماكينات ال CNC تتفوق على الروبوت من حيث الصالبة. يمكن أن تكون كل من األدوات اآللية والروبوتات باهظة الثمن،  تتمتع الروبوتات بميزتين متميزتين عن آالت CNC التقليدية هما مساحة العمل الكبيرة وتعدد االستخدامات، حجم وشكل وتعقيد يعني أن الروبوتات يمكن أن تقدم قيمة أكبر لصناعة االثاث بتكلفة أقل. مؤنس في بلجيكا أن الروبوت أرخص بنسبة ٪30 من آلة تعمل بنفس مساحة العمل.  ومن ثم فان روبوت القطع يتفوق التجارية التكلفة في CNCماكينات على /) https://robodk. تعتبر الصنفرة وغيرها من أشكال تحضير السطح من المهام الشاقة خالل نوبات العمل الطويلة، وتتمثل الفائدة الكبيرة الستخدام الروبوتات في الصنفرة في نعومة وتناسق تشطيب السطح الذي توفره. العامل من برمجة مسار الروبوت بشكل صحيح،  فإنه سيحرك الوسائط الكاشطة فوق سطح المادة، يعتبر الروبوت RoboSand الموضح بصورة )3( أحد أنواع الروبوتات المثالية للصنفرة المسطحة وكذلك حيث يوجد عدد من مسارات الصنفرة المحددة مسبق كما ً المنتجات الحجمية،  ويقوم RoboSand بتنفيذ المهام مع الحفاظ على  كما انها تقوم بنفس عدد الدورات بالضبط في كل مرة وال تتوقف حتى تكتمل المهمة، RoboSand بشكل كبير من الوقت المطلوب لصنفرة أي منتج.  لدى RoboSand خيار لتغيير األدوات واالنتقال من روبوت صنفرة إلى آلة للتوجيه والحفر والطحن،  ويمكن إضافة وظائف اختيارية وبرمجتها بنا ًء على
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