تطورت وسائل الإعلام التلفزيونية عبر تحولات تقنية متسارعة.  بدأ البث بنظامي PAL (ألماني، صورة متسلسلة) و SECAM (فرنسي، صورة فردية)، ثم ظهر نظام NTSC الأمريكي (National Television System Committee)، معيار البث التناظري السائد في الولايات المتحدة، المكسيك، الفلبين، بعض دول أمريكا الجنوبية، وتايوان.  اعتمدت معظم الدول NTSC، لكن التحول نحو البث الرقمي (مثل ATSC في أمريكا الشمالية وكوريا الجنوبية، بينما تبنت دول أخرى معايير أخرى)  بدأ.  استخدم NTSC منذ عام 1941 تقريباً، ببث 525 سطراً و 30 إطاراً في الثانية،  صورة  متتالية  لتحقيق  صورة  واضحة.  طُوّر  نظام  NTSC  تجاريًا  في  الولايات  المتحدة  خلال  الحرب  العالمية  الثانية،  مع  إصدار  محسّن  عام 1950  للبث  الألوان  متوافقاً  مع  المستقبلات  الأبيض  والأسود  بإبقاء  نفس  معدل  إرسال  البيانات.  استمر استخدام NTSC لأكثر من نصف قرن،  ميزة تجارية  مهمة.  بدأ  التحول  من  NTSC  إلى  ATSC  في  الولايات  المتحدة  في  11  فبراير  2009،  وفي  كندا  في  31  أغسطس  2011،  مما أدى إلى استبدال أجهزة التلفزيون القديمة بأنظمة رقمية.
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