La technique concerne les sols meubles non cohesifs.Chaque tamis va retenir une quantite de sol appelee refus de tamis, ce qui passe a travers le tamis s'appelle letamisa.
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