Si pongono le sonde ai capi del circuitocollegate ai poli corrispondenti (nel nostroesempio la tensione ai capi del circuito ecostante e pari a 3 V).
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