6-1-1 اءة فقطة القرذاكرRead Only Memory (ROM) تعدال ةذاكرROM ائح اإللكترونيةمن الشر الهامة في وظيفاالحتفاظ بالبيانات والتعل مات التي يحتاجه الحاسوب في بدء عملية التشغيل لتنفيذ المهام األولية للجهاز بصفة دائم وغير قابلة للتبديل أو التعديل المباش مجتهاوتتم بر ًبداية ات خاصةاء التعديالت عليها اال باستخدام تجهيزال يمكن إجركة المصنعة ومن قبل الشرالكتابة وغالبا نحتاج لفكهللمسح و ..بائي أو عند إيقاف تشغيل الجهازد انقطاع التيار الكهكما أنها ال تفقد محتواها بمجر  ،ناموحدة النظام من خالل بر Power On Self-Test (POST) ام، مروهذه البتحت اسم BIOS.
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