 يقوم معالج الاشارة الرقمية DSP بفك ضغطها وفك تعديلها ويسلمها للمبدل DAC الذي يبدل البيانات الرقمية الصوتية الى بيانات تمتثلية صوتية ويرسلها الى مستخدم الصوت الموجود في بطاقة الصوت وبعدها تخرج الى موصلات بطاقة الصوت الخلفية.
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