Mode operatoireMesure sous alimentation continue:- realiser le montage et faite le verifier;- s'assurer que la tension d'alimentation est en DC(offset).- regler, a nouveau, la resistance RH du rheostat de protection sur sa valeur maximale, alimenter le montage et regler la tension d'alimentation sur Volts:- puis ajuster la valeur de la tension pour obtenir la deviation maximale de l'amperemetre MA- relever les indications des appareils de mesure
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