 وهذا يعني إخلاء جميع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار بشبكة واحدة ،  ومجهزة بشكل عام بتدفقات العواصف والصمامات وما إلى ذلك ،  إما مباشرة أو بعد معالجة محددة ،  بعد النظام الأحادي ضروريا عندما لا يكون هناك أي إمكانية لتصميم شبكة فصل اقتصاديا واستئناف التوصيلات المعينة.
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