  و يصنف الغاز الطبيعي إلى غاز مصاحب وغاز غير مصاحب.  ويوجد الكثير من تجمعات الغاز على مبعدة من الشاطئ ويتم نقل الغاز بالانابيب من منصات الإنتاج المشاطئة إلى نقطة تجميع على الشاطئ ومنها إلى معمل تكرير الغاز حيث ينقّى من الشوائب والمركبات غير المرغوب فيها.  ثم يتم أزالة الغازات الحمضية من الغاز في وحدة إزالة الغازات الحمضية.
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