تتكون اللفة السائبة من بعض الأجزاء الأساسية:
جسم البكرة: هذا هو الجزء الرئيسي من البكرة، وغالبًا ما يكون أسطواني الشكل، ويدور حول محور.
 يمكن تصنيعه من مواد مختلفة مثل المعدن أو البلاستيك وهو مصمم بحيث يمكنه الدوران بحرية حول المحور.
المحور: المحور هو المكون الذي يدور حوله جسم الأسطوانة. غالبًا ما يتم تركيبه في محامل أو البطانات للسماح بدوران منخفض الاحتكاك. يمكن أيضًا أن يكون المحور مصنوعًا من المعدن أو البلاستيك.المحامل: المحامل عبارة عن أجهزة ميكانيكية مصممة لتقليل الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة. يتم تثبيتها عادةً في المحور لتمكين الدوران المنخفض الاحتكاك لجسم الأسطوانة.
أدوات التثبيت: يمكن أن تكون براغي أو صواميل أو أدوات تثبيت أخرى تستخدم لربط البكرة بالهيكل أو لتوصيلها بمكونات أخرى،
 مثل الحبال أو الأشرطة.
تسمح هذه المكونات البسيطة للبكرة السائبة بالدوران بحرية وتحريك الأحمال مع تقليل الاحتكاك والتآكل.
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