  أظهر منحنى كفاءة الحمض أن الحقن بمقدار 2.  وبعد المعالجة الحمضية تظهر على الخصائص الميكانيكية للصخر علامات التدهور .  منذ أن قام هيرمان فراش من شركة ستاندرد أويل بتطوير حمض الهيدروكلوريك لتشجيع تكوينات الكربونات ،  أصبح التحفيز الحمضي لتكوينات الخزان ممارسة .  ويلي ذلك مرحلة حقن الحمض الأولي ،  غالبًا ما تتم معالجة رواسب الكربونات بحمض الهيدروكلوريك .  في حين يستخدم حمض الهيدروكلوريك في الكربونات . 1 : حقن حمض الهيدروفلوريك في الحجر الرملي الشكل 1. 2 : حقن حمض الهيدروكلوريك في الكربونات إذا تم حقنه في الظروف المناسبة ،  فإن الحمض يذيب صخور الكربونات مكونًا مسارات تفضيلية عالية التوصيل تسمى الثقوب الدودية ،  جانب مهم من عملية  وظائف الحمض هو معدل حقن الحمض ،  الذي يتأثر بالعديد من العوامل مثل نفاذية التكوين ،  فإن معاملات حقن الحمض المحددة في إعدادات المختبر ستكون غير مناسبة عند قياسها لظروف المكمن ،  وجاء في كتابهم " أنظمة إنتاج البترول " أن تفاعلات حمض الهيدروكلوريك مع الكالسيت والدولوميت هي كما يلي : 5 كالسيت حمض الهيدروكلوريك كالسيت  استخدام السلفاميك في تحفيز التحميض مشكلة عند درجات حرارة أعلى من 180 درجة فهرنهايت لأن الحمض سوف يتحلل ويشكل حمض الكبريتيك .  يمكن لتقنيات التحويل التغلب على هذه المشكلة وتحويل حمض المعالجة إلى الفواصل الزمنية المطلوبة أو توزيع الحمض بشكل موحد في جميع أنحاء التكوين بأكمله .  ولذلك يمكن تسميتها 10 تقنيات التحويل الخارجي .  تفاعل حمض الأحماض الشائعة في مادة الكربونات في الماء والحامض المستهلك مثل كلوريد المغنسيوم والكالسيوم 2 ) وخلات كلوريد المغنسيوم والكالسيوم 2 ) وصيغة خلات الكالسيوم 2 ) وصيغة المغنسيوم 2 ) كما هو مبين في معادلات التفاعل التالية : 2HCl CaCO3 CaCl2 CO2 H2O 4 HCl CaMg(CO3)2 CaCl2 MgCl2 2CO2 2H2O 2 CH3COOH CaCO3 Ca(CH3CO2)2 CO2 H2O 4 CH3COOH CaMg(CO3)2 Ca(CH3CO2)2 Mg(CH3CO2)2 2 CO2 H2O 2 مع معادن الكربونات في الصخور الكربونية يؤدي إلى إنتاج ثاني أكسيد الكربون ( CO2 ) والماء والشرائح القابلة للذوبان  HCOOH CaCO3 Ca(HCO2)2 CO2 H2O 4 HCOOH CaMg (CO3)2 Ca(HCO2) 2 Mg2 2 CO2 2 H2O 11  قد لا تكون الصخور الكربونية نقية ويمكن أن تتواجد معادن السيليكا مع معادن الكربونات الموجودة في الصخر .  يجب معرفة نسبة الشوائب والمعادن الكربونية الموجودة في الصخور الكربونية مما يؤثر على تصميم حجم الحمض وعمق اختراق الحمض .  وهي معادلة تجريبية ، يستخدم في النموذج الحجمي لحساب حجم الحمض المطلوب : حيث : v / h : حجم الحمض المطلوب لكل وحدة سمك .   NAc : رقم سعة الحمض ،  بدون أبعاد يمكن أيضًا تحديد جزء الصخر الذي يذوب بواسطة الحمض في العينة الأساسية باستخدام المعادلة : هو عدد أحجام المسام التي تم ملؤها أو حقنها بالحمض عند اختراق الثقوب الدودية عند نهاية العينة الأساسية .  رسم تخطيطي لنظام الغمر الأساسي يوضح الجدول 3.  4.
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