Le test de la teneur en eau permet la determination de la quantite d'eau Existante dans le sol naturel (echantillon).Un echantillon de 2g de produit ont ete seches   dans une etuve a une temperature de 103 +- 2?C C jusqu'au poids constant (Audigie, 1978) L'analyse commence par sechage des capsules vides a l'etuve pendant 15 mn a une temperature de 103 +- 2?C.2 g d'echantillon homogeneise ont ete peses dans chaque capsule puis l'ensemble capsule + echantillon a ete place dans l'etuve a 103 +- 2?C pendant une duree de 3 heures.
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