 تعتبرً إزالة الملوثات العضوية من المحاليل المائية أم  رًا حيوي ا للحفاظ على نقاء المياه وسلامة البيئة.  .تتوفرً العديد من الطرًق الكيميائية والفيزيائية لإزالة هذه الملوثات وتنقية المحاليل المائية :أولا طرًق إزالة الملوثات العضوية من المحاليل المائية كيميائي ا تعتبرً طرًق إزالة الملوثات العضوية من المحاليل المائية كيميائي ا عمليات تستخدم المواد الكيميائية لتحويل الملوثات العضوية إلى مرًكبات غيرً ضارًة أو لتقليل ترًكيزها في المحلول المائي.  تعتبرً هذه الطرًق فعالة في إزالة مجموعة متنوعة من الملوثات العضوية مثل المرًكبات العضوية المتطايرًة والملوثات العضوية الثقيلة :تشمل إزالة الملوثات العضوية من المحاليل المائية كيميائي ا عدة طرًق، 1- التحليل الكهرًبائي المؤكسد (Electrochemical Oxidation): تستخدم هذه الطرًيقة تيارً كهرًبائي لتفاعل الملوثات العضوية في المحلول المائي مع الكاثود أو الأنود، :ثاني ا طرًق إزالة الملوثات العضوية من المحاليل المائية فيزيائي ا إزالة الملوثات العضوية من المحاليل المائية فيزيائي ا تشيرً إلى استخدام العمليات الفيزيائية لإزالة الملوثات العضوية من المحاليل المائية.  تستند هذه الطرًق إلى خصائص الملوثات العضوية والمحاليل . :تشمل إزالة الملوثات العضوية من المحاليل المائية فيزيائي ا عدة طرًق، تعتبرً هذه الطرًق الكيميائية و الفيزيائية لإزالة الملوثات العضوية من المحاليل المائية فعالة ومهمة
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