 أ. اختراق وحدة تحكم SDN ومنظم الشبكة وحدة تحكم SDN هي "عقل" الشبكة.  فهي تتمتع برؤية شاملة لطوبولوجيا الشبكة وتحدد كيفية تدفق جميع البيانات. · التهديد: يُعد اختراق وحدة تحكم SDN عطلًا كارثيًا.  يستطيع المهاجم المتحكم:  على سبيل المثال،  يمكنه إعادة توجيه جميع حركة البيانات من جهة حكومية إلى خادم ضار للفحص. · تثبيت قواعد تدفق ضارة: يقوم البرنامج بالتبديل لإسقاط حزم بيانات محددة (مما يتسبب في رفض الخدمة) أو لعكس حركة البيانات إلى نقطة نهاية المهاجم.
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