 إجراء االختب�ارات الكهربائي�ة على أى نظام PV ينبغى أن يؤديه ا األفراد املؤهلون ىف ظ ل وجود املعرفة  واخلربة ىف التعامل مع األنظمة الكهربائي�ة والقياسات واالختب�ارات الكهربائي�ة ومعدات االختب�ار املستخدمة  واملعدات أو األنظمة الىت جيرى اختب�ارها،  كما يتطلب ذلك الوعى باملخاطر الىت تنتج عنها. ويتطلب العمل ىف األنظمة الكهروضوئي�ة التعرض لدوائر ذات جهود وتي�ارات عالية تس بب مخاطر  وتكون هذه املخاطر الكهربائي�ة جبانب املخاطر األخرى مثل العمل على املرتفعات والتعرض ألشعة 
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