Le but de cette propriété est de mesurer le rapport de masse volumique de l’huile, Moteur et leliquide de référence (l’eau), Pour l’identification et le contrôle de la dégradation de l’huilemoteur SAE 40 vierge et en fonction de son usage dans un moteur DIESEL.
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