 باستخدام تقنية البلوتوث ميكن ربط ثمانية أجهزة كحد أعلى معا في الوقت نفسه.  يستخدم البلوتوث لربط أجزاء احلاسوب املختلفة بعضها مع بعض، املتنقل وأجهزة أخرى قريبة منه،  أو قد يستعمل ألية عملية تبادل املعلومات.  ويستطيع نظام البلوتوث نقل املعلومات بسرعة تصل إلى 3 ميغابت/ثانية. يعمل البلوتوث على تردد 2.  وتقوم األجهزة بالتعرف تلقائيا تصبح هذه األجهزة في مجال بث بعضها البعض ثم تبدأ عملية تبادل املعلومات في ما بينها ، يصنف البلوتوث بناء على مستوى الطاقة املستخدمة إلى: الصنف األول )مستوى الطاقة 100 ميلي واط( ،  ويسمح تبادل املعلومات على مسافات تصل  لتبادل املعلومات على مسافة تصل إلى عشرة  لتبادل املعلومات على مسافة متر واحد . ً مبا أن البلوتوث جاء بديال لألسالك كان ألبد أن يكون بدرجة األمان نفسها ، أنظمة التشفير املختلفة إضافة الى احلماية عن طريق الرقم السري للربط بني االجهزة . ً يسمى تغير الترددات في املدى املنتشر )Hopping Frequenc Spectrum Spread) يستعمل البلوتوث اسلوبا  األجهزة املتصلة بتغييير التردد بينهما 1600 مرة/ثانية،  حتى اليقوم شخص بالتنصت على االتصال. ويفيد هذا األسلوب مبنع تداخل األمواج بني األزواج املختلفة من األجهزة  في أنه ال يحتاج إلى توافق األجهزة على خط نظر واحد،  كما في حالة االشعة حتت احلمراء، ألن األشعة تسير في جميع االجتاهات . وسهل االستعمال ،  فهو ال يحتاج إلى تعريف اإلجهزة ،  أو أي تدخل من طرف املستخدم .
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