تدخل المياه المستعملة في قناة تحتوي على حاجز مشبك بقضبان حديدية الذي يعمل على حجز الاجسام الصلبة الكبيرة الحجم مثل الاخشاب و البلاستيك والاوراق وتستعمل هذه العملية في بداية المعالجة من اجل الحفاظ على اجهزة المحطة في المراحل المقبلة
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