 1. الشكل الموجي المتغير بمرور الوقت لجهد المكثف:  مع ارتفاع تدريجي، 2. حساب معلمات دائرة RLC:    - عامل التخميد (ζ): يحدد معدل الاضمحلال في الذبذبات. 3. تأثير المقاومة على عامل التخميد:    - المقاومة (R) تؤثر على عامل التخميد.  تؤدي زيادة R إلى عامل تخميد أعلى،  مما يؤدي إلى تسوس أسرع للتذبذبات واستجابة مفرطة التخميد.  يؤدي تقليل R إلى تقليل عامل التخميد، 4. تأثير قيمة المكثف على تردد التذبذبات:    - تؤثر السعة (C) على تردد التذبذبات في دائرة RLC.  زيادة C تقلل التردد، 5. قياس التردد وعامل التخميد في دائرة RLC مخمدة:    - يمكن قياس تردد الذبذبات من خلال تحديد الفترة الزمنية (T) للذبذبات باستخدام الأدوات المناسبة وحساب f = 1 / T.    - يمكن الحصول على عامل التخميد من خلال تحليل اضمحلال التذبذبات مع مرور الوقت،  عادةً من خلال القياسات والحسابات. من خلال فهم هذه المفاهيم وإجراء الحسابات والقياسات ذات الصلة،
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