 تعريف وصف حدوة الحصان 1 حذوة هي حذاء الفرس،  وقد غالبا ما تكون الحذوة من المعدن وغالبا الحديد وهي تشبه في شكلها الحرف الإنجليزي U. 2 تصنع عادة من الحديد أو الصلب وتختلف في شكلها وحجمها ما بين قطعة رقيقة من المعدن الخيول السباق إلى الحدوات الثقيلة ذات الاسنان الحادة للخيول التي تجر الاثقال في الغابات أو على الجليد يرجع استخدامها إلى القرن السادس ق م . 5 و 5 سم وسمكها 0. 4. تستخدم مسامير خاصة لتثبيت الحدوة في الحافر وهذه المسامير تختلف في أطوالها وإحجامها وأشكالها وهي تتدرج من مقاس 2 إلى مقاس 16 فالمسامير مقاس 5 مثلا هي المسامير التي وزن ألف مسمار منها 5 أرطال والمسمار يتكون من رأس وعنق وساق وسن والساقان جانبان الأمامي منهما يكون مقابلا للحافة الخارجية للحدوة وهو مسطح من الرأس إلى السن والجانب الخلفي يشبه الأمامي إلا عند السن فإنه يكون مشطوفا بميل ليمسح هذا الميل بجعله اتجاه سير المسمار خارج الحافر عند الدق عليه فمثلا أذا وضع وضعاً خاطئا فانه يتجه نحو الجزء الحساس من الحافر مسببا ضررا بالغا قد يسبب تسمم ونفوق الحيوان
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