## الحفاظ على جمال الغرانيت: دليل شامل يُمكن الحفاظ على جمال وسلامة الغرانيت من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي تضمن مقاومته للعوامل البيئية والتلف. **3. الحماية من العوامل البيئية:*** **مركبات مانعة للتسرب:** تطبيق مواد مانعة للتسرب يعزز مقاومة الغرانيت للرطوبة والتأكل.* **مبيدات الفطريات:** استخدام مبيدات الفطريات يمنع نمو الطحالب والفطريات على سطح الغرانيت.**4. استعادة اللمعان:*** **التلميع:**  تُستخدم معدات التلميع لاستعادة اللمعان الأصلي للغرانيت، خاصة في التطبيقات الداخلية.* **المساحيق الكاشطة:**  يمكن استخدام مسحوق كاشط لطيف لإزالة البقع وتحسين اللمعان.**5. إعادة التشكيل:*** **القطع والاستبدال:**  في حالات التلف الكبير، يمكن قطع الأجزاء التالفة واستبدالها بأخرى جديدة.* **التقوية الهيكلية:**  يمكن استخدام دعائم أو مواد إضافية لتعزيز البنية التحتية عند الضرورة.**6. التخزين والرعاية:*** **التخزين الجيد:**  يُفضل تخزين قطع الغرانيت في أماكن جافة وبعيدة عن مصادر الرطوبة.* **الصيانة الدورية:**  يُنصح بإجراء فحوصات دورية للتأكد من سلامة الغرانيت والبحث عن أي مشاكل مبكرًا.
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