لِنقل مواد سائلة خطرة أو ضارة بكميات محدودة بحراً، يجب إصدار شهادة صلاحية بحرية وفقاً للقرارين A.673(16) و MSC.184(79) و MEPC.158(55)  اللذين يوضحان الإرشادات اللازمة.  كما يُشترط حمل شهادة دولية لمنع التلوث، مصدقة بوضوح، لنقل هذه المواد.
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