1. الزراعة العمودية الهوائية (Aeroponics) أو المائية (Hydroponics): لزراعة المحاصيل الورقية سريعة النمو (الخس، هذا النظام يوفر 95% من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية ولا يحتاج إلى تربة.2. الطاقة المتجددة: تزويد كل وحدة بألواح شمسية وبطاريات تخزين لتشغيل أنظمة الري والإضاءة LED الموفرة للطاقة، ودرجة الحموضة pH) متصلة بوحدة تحكم محلية (مثل Arduino/Raspberry Pi) لأتمتة عملية الري والتسميد،4. النموذج المرن: تصميم الوحدات لتكون قابلة للنشر في مساحات صغيرة (أسطح المنازل،5. سلسلة قيمة قصيرة: البيع المباشر للمستهلكين (عبر منصة وسائل تواصل اجتماعي)،الهدف: إنتاج محاصيل طازجة، وخالية من المبيدات على مدار العام،
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