 تعريفها: تجميع القطع المتجاورة وتحسين أشكالها هندسياً،  بشكل يمكن أصحابها من الإستفادة منها بالشكل الأمثل،  شريطة أن لا يتجاوز عدد القطع الناتجة عن إعادة التقسيم،  عدد القطع السابقة وبنفس أسماء المالكين السابقين،  ويجب أن يكون لكل قطعة ناتجة عن التقسيم طريق.
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