 و يطلق عليه الرصف الخرساني حيث يتكون من بلطات خرسانية تصب مباشرة على سطح األرض  الطبيعية أو على أساس حصوي و قد تكون هذه البلطات بدون تسليح فتصب على شكل قطع يتراوح  طولها )5 – 30( م،  و قد يصل طولها الى )300( م في حالة الخرسانة المسلحة.
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