  سيؤثر التغيير في الصيانة على أداء النظام إما بشكل إيجابي أو سلبي.  يتم اختيار تغيير الصيانة بناء على افتراض أنه يمكن زيادة موثوقية النظام خلال فترة زمنية معينة بتكلفة معقولة.  وقياس للتخفيف من الفشل.  تفترض كل تقنية أن الاستثمارات المختلفة في الوقت والتكلفة في نشاط الصيانة ستغير موثوقية النظام بطريقة معينة.  ثم يتم إجراء الصيانة على أساس أن تغيير الموثوقية مفيد لدورة الحياة المتوقعة للنظام أو جزء معين.  تم تصميم الصيانة الوقائية خصيصا لتغيير موثوقية النظام أو الجزء.  ويشمل الإجراء المنتظم والروتيني المتخذ لزيادة وقت تشغيل النظام وتقليل احتمالية حدوث عطل.  تعتبر الصيانة الوقائية طريقة فعالة من حيث التكلفة لزيادة عمر النظام ،  على افتراض أن الصيانة الوقائية أقل تكلفة من عدم القيام بأي شيء والاضطرار إلى إجراء إصلاح عند فشل المكون.  من الممكن تخطيط وتنفيذ استراتيجية صيانة وقائية من شأنها زيادة وقت تشغيل النظام إلى أقصى حد بأقل تكلفة.
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