 مشاكل عدم احملاذاة بني األلياف Problems Misalignment Fiber :  أ( عدم احملاذاة الطولية Misalignment Longitudinal : تظهر هذه املشـكلة عنـد توصـيل لـيفني باسـتخدام أدوات التوصـيل ) Connectors ) حيـث يبقـى فراغًـا بينهمـا وسـوف نرمـز لـه بـالرمز (Z( (انظـر الشـكل -5 1(. الطولية إىل حصول انعكا فرسنل. ميكننا تعريف انعكا فرسنل بأنه عبارة عن ظاهرة مرتبطة بتغيّر معامل االنكسار عند انتقال الضوء من الليف إىل اآلخر املوصول به ) عادةً ما يفصل الفراغ بني الليفني ( مما يؤدي إىل انعكا جزئي ) Reflection Partial ) للضوء املنتشر يف االجتاهني ) انظر الشكل  قيمة الفقد يف قدرة الضوء بسبب انعكا فرسنل تزداد كلما زاد الفرق بني معاملي االنعكا لكل من الليفني والوسط الفاصل بينهما.
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