 •	الغاء المناور سوف يتسبب في عدة تابعيات عند البدء بالعمل في الموقع منها:  -	زيادة عدد الوصلات و طبات التسليك للوصول لأقرب نقطة تصلح للنزول منها  في الادوار الثلاثة للوصول لسقف البدروم و بالتالي فهي نقاط ضعف كثيرة بسبب قلة المناور او انعدامها في بعض المناطق في التصميم المقترح الجديد.
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