 تعمل دالة "الكونتور" على إنشاء خطوط الكونتور عن طريق ربط النقاط ذات نفس الارتفاع من طبقة المسقط الرأسي للبيانات النقطية.  خطوط الكونتور هي خطوط تساوي تم إنشاؤها كبيانات نقطية لمجموعة المرئيات تعد خطوط الكونتور المنشأة من مجموعة بيانات المسقط الرأسي بيانات نقطية بقيمة واحد (1).  استخدم تعريف لعرض قيمة المسقط الرأسي للكونتور بناءً على طبقة المسقط الرأسي للمصدر،  وهو ما سيقوم بإرجاع المسقط الرأسي للكونتور والنقطة والمعالم الرئيسية وارتفاعات النقطة على الخرائط والصور.
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