 مقوم نصف الموجة عبارة عن دائرة إلكترونية تقوم بتحويل إشارة التيار المتردد (AC) إلى إشارة تيار مباشر (DC)،  مما يسمح لنصف موجة الإدخال بالمرور.  يُستخدم هذا النوع من المقومات بشكل شائع في التطبيقات التي تتطلب تيارًا مباشرًا نابضًا،  مثل شحن البطاريات أو تشغيل الدوائر الإلكترونية.
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