 •	يعمل بنظام VVVF لحركة سلسة وخالية من الاهتزازات. •	يوفر توفيرًا بنسبة 50% في الطاقة ويزيد من عمر المصعد. •	لا حاجة لغرفة خاصة للماكينة،  يمكن تركيبها داخل بئر المصعد. •	يتميز بنظام جر متطور وتعليق غير مباشر لنعومة الحركة. •	المصعد متوسط السرعة يمكنه نقل الركاب بسرعة تصل إلى 2.
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