ما هي أنواع القيسات المساحية وخصائصها : 
1- المسافات         2 -  الزوايا          3 - المناسيب             4 -  الانحرافات
 تنقسم الى مسافات افقية ومسافات رأسية ومسافات مائلة
 يمكن رسم الترافيرس بواسطة المسافات الاطوال والزوايا
تنقسم إلى زوايا افقية وزوايا رأسية 
 تستخدم في رسم خطوط الكونتور داخل اللوحة المساحية أو الخريطة 
تساعد علي فهم طبوغرافية المنطقة وتحليل أشكال سطح الأرض 
 الانحرافات تمثل الزوايا المحصورة بين إتجاة الشمال واضلاع الترافيرس 
أسباب تفرع المساحة إلى فروع :
1 -  المنطقة المراد رفعها تتنوع المنطقة التي تتم رفعها 
مساحة بحرية تحتاج لبحر 
مساحة مستوية عايزة أرض مستوية صغيرة
مساحة تاكيومترية القايس الأفقي والرأسي في المسافات الكبيرة 
 مساحة جيوديسية مسافات كبيرة 
2 - تنوع الأجهزة جهاز الميزان gps
ما الفرق بين اللوحة المساحية والخريطة وما هي الطرق لتحويل اللوح الخريطة : 
- بتستخدم في الأجهزة البصرية وهي عبارة عن مسافات وزوايا ومناسيب
- بتدرس أي ظاهرة  - جمع البيانات وبتستخدم في الأجهزة الرقمية
يمكن تحويل اللوحة المساحية لخريطة
-  عن طريق الحسابات قراءة الانحرافات وقياس الزوايا لاضلاع الترافيرس كما هو موجود
Summarized by © lakhasly.com
